La TV-VCR cu mecanica dusa (poate din cauza asta sa treaca in stby dupa cateva secunde)se poate desfiinta.

Se strapeaza senzorii de cap banda(sunt ca niste leduri de IR pe placa de baza) unul in stanga si unul in dreapta.

Se gaseste pozitia la comutatorul mode(se poate scoate cu fire si incerca pozitia )

